|  |
| --- |
| RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 02/2024 |

**Nº do Processo:** 006001-00446

**Licitação:** Pregão Eletrônico n° 000127-24

**Área Técnica Responsável:** Gerência de Engenharia

**Objeto**: Fornecimento e instalação de guarda corpo e corrimão em aço inox na área externa do espaço Mariana/ Ouro Preto na unidade Sesc Venda Nova.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2024.

A Comissão Permanente de Licitação, no desempenho de suas atribuições, em virtude dos Pedidos de Esclarecimentos, recebidos via e-mail, comunica aos interessados o seguinte:

**Questionamento 01:**

Qual o tipo de Tubo a ser utilizado?

**Resposta 01:**

Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 25 Mm ( 1"), E = 2,65 Mm, \*2,11\* Kg/M (Nbr 5580) E Também Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 40 Mm ( 1 1/2"), E = 3,00 Mm, \*3,48\* Kg/M (Nbr 5580).

**Questionamento 02:**

Os tubos serão galvanizados Eletroliticamente ou a fogo?

**Resposta 02:**

A galvanização dos deverá ser a eletrolítica.

**Questionamento 03:**

O Objeto da Licitação está como Guarda Corpo em aço inox e na Planilha em Tubos Galvanizados. Favor verificar.

**Resposta 03:**

Retificado em errata 01.2024.

**Questionamento 04:**

Qual a espessura da parede do tubo Galvanizado?

**Resposta 04:**

Gentileza ver resposta ao item 1.

**Questionamento 05:** Como será reembolsado os custos de PCMAT, PGR, ART junto ao Crea, e serviços de Administração, como técnico de Segurança e Engenheiro Civil?

**Resposta 05:** Considerando o escopo (serralheria comum), e conforme documentação de contratação, não haverá exigência de itens além dos obrigatórios exigidos pelo Ministério do Trabalho e Normas Regulamentadoras.

**Questionamento 06:**

Onde pessoal irá fazer as suas refeições?

**Resposta 06:**

A Contratante irá fornecer o espaço.

**Questionamento 07:**

Será permitido ao vencedor do certame a emissão de duas notas fiscais: uma de fornecimento e outra de serviço para cada etapa da entrega/medição?

**Resposta 07:**

Não. As notas fiscais de serviço serão emitidas conforme medições dos serviços executados, previamente conferidos e aprovados pela fiscalização.

**Questionamento 08:**

Qual seria a espessura da parede dos tubos de diâmetro 1.1/2" e 1"?

**Resposta 08:**

A espessura da parede será conforme o diâmetro do tubo (DN): (DN25mm ="2,65mm") e (DN40mm = "3,00mm").

**Questionamento 09:**

A passagem do tubo de 1.1/2" será no meio do tubo de 1", fazendo um furo nele, ou será na lateral sem necessidade de fazer a furação?

**Resposta 09:**

Passagem lateral sem furação, pois preserva a integridade estrutural do tubo de 1", evitando a perda de resistência.

**Questionamento 10:**

Qual a espessura de parede para os tubos de diâmetro 1.1/2" e 1"?

**Resposta 10:**

A espessura da parede será conforme o diâmetro do tubo (DN): (DN25mm ="2,65mm") e (DN40mm = "3,00mm").

**Questionamento 11:**

No GC110, desenho de implantação 6001-00446 \_VEN\_PE\_ACE\_0001\_R00.dwg, na elevação frontal do tipo GC110, na parte inferior dos montantes, parecem ser indicadas canoplas. Favor confirmar se são canoplas e se deverão também estar presentes nos demais locais análogos.

**Resposta 11:**

Sim. Considerar canoplas na base de todos os montantes, para fins de acabamentos.

**Questionamento 12:**

Solicitamos o Projeto Executivo em Autocad, DWG.

**Resposta 12:**

Para fins de envio de proposta comercial, o projeto em formato PDF disponibilizado é suficiente e atende aos requisitos necessários para esse processo. No momento, não será disponibilizada a prancha em formato DWG.

**Questionamento 13:**

Solicitamos agenda para visita técnica, na 5ª feira, dia 12/09.

**Resposta 13:**

A visita é possível, bastando compartilhar o horário pretendido, bem como nome completo, CPF e RG de quem precisará acessar o local, para que seja designado acompanhamento.

**Wanessa Peres Rabelo**

**Comissão Permanente de Licitação do Sesc em Minas**